**PRILOG 4. / ANNEX 4.**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Naziv i ref. broj nabave / *Title and ref. no of procurement:***

**Nabava strojeva za rezanje kamena: multifilo s više pila i monofilo s jednom piloma, ORT02 / Procurement of machinery for stone blocks cutting: multi-wire and single wire cutting machines, ORT02**

NAPOMENA / NOTE:

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. / *Tenderer complets technical specifications for procurement Lot for which bid, or for more Lots if he bids for more procurement Lots.*

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). / *Tenderer complets column „Characteristics offered“ defining detailed technical specification of offered supplies (note: tenderer fill exact specifications of offered supplies, the words „compliant“, „equivalent“, or „yes“ etc. are not sufficient).*

Stupac „Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. / *Tenderer should complete the column „Notes, remarks, references to documentation“ if it consider necessary. Column „Grade YES / NO“ tenderer is not to complete but it is envisaged for the Contracting Authority to complete this comlumn.*

**Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati** te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / *Requests defined within Technical specifications represent MINIMUM technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer.*

**GRUPA 1 / LOT 1 Stroj s više pila / Multi-wire machine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka / *Item*** | **Tražene specifikacije / *Requested specifications*** | | **Ponuđene specifikacije / *Specifications offered*** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju / *Notes, remarks, references to technical documentations*** | **Ocjena**  **(DA/NE) / *Notes (YES/NO)*** |
| 1. | Osnovi tehnički zahtjevi / Basic technical requirements | |  |  |  |
| 1.1. | Snaga motora / engine power | Minimum 30 kWh – 48 kWh |  |  |  |
| 1.2. | Pogonski valjak dužine / Motor roller lenght | Minimum 60 – 65 cm |  |  |  |
| 1.3. | Debljina rezne sajle / cutting wire thickness | Minimum 7,3 – 8,3 mm |  |  |  |
| 1.4. | Dužina rezne sajle / cutting wire lenght | Minimum 23 m to 25 m |  |  |  |
| 1.5. | Broj sajli za rezanje / number of cutting wires | Minimum 5 |  |  |  |
| 1.6. | Mogućnosti rezanja materijala debljine / Material cutting thickness possibilities | Minimum 2 cm, maximum 12 cm |  |  |  |
| 1.7. | Pripremni okretni stola za blokove nosivosti minimalno 30 t do 40 t / Preparation rotation table bearing capacity for blocks of minimum 30 t to 40 t | |  |  |  |
| 2. | Dimenzije stroja (D x V x Š) / Machine dimensions (L x H x W) | 12 m x 6 m x 6 m |  |  |  |
| 3. | Upravljačka ploča s displeyom i parametrima rezanja / managment bord with display and cutting parameters | |  |  |  |
| 4. | 1 okretna platforma za promjenu stola minimalne nosivosti 40 t / 1 rotary platform for table changing of minimum bearing capacity of 40 t | |  |  |  |
| 5. | Popravak i održavanje stroja / Repair and machine maintenance | |  |  |  |
| 6. | Trajanje jamstva minimalno 12 mjeseci / Warranty duration Minimum 12 Months | |  |  |  |
| 7. | Osnovna obuka za rad na stroju / Basic training for machine managment | |  |  |  |
| 8. | Upute za rad i održavanje na engleskom/hrvatskom jeziku / Instructions for operating/working and maintenance on english/croatian language | |  |  |  |
| 9. | CE certifikat ili izjava o sukladnosti / CE certificate or declaration on compliance | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum / *Place and date* :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZA PONUDITELJA / *ON BEHALF OF TENDERER:*** |
|  |  |
|  |  |
|  | (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / *(name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)* |

**GRUPA 2 / LOT 2 Stroj s jednom pilom / Single-wire machine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka / *Item*** | **Tražene specifikacije / *Requested specifications*** | | **Ponuđene specifikacije / *Specifications offered*** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju / *Notes, remarks, references to technical documentations*** | **Ocjena**  **(DA/NE) / *Notes (YES/NO)*** |
| 1. | Osnovi tehnički zahtjevi / Basic technical requirements | |  |  |  |
| 1.1. | Snaga motora / engine power | Minimum 25 kWh – 38 kWh |  |  |  |
| 1.2. | Dužina rezne sajle / cutting wire lenght | Minimum 20 m – 23 m |  |  |  |
| 1.3. | Debljina rezne sajle / cutting wire thickness | Minimum 7,3 mm – 8,3 mm |  |  |  |
| 1.4. | Broj sajli za rezanje / number of cutting wires | Minimum 1 |  |  |  |
| 1.5. | Promjer sajle / Wire diameter | Minimum 7,3 mm, maximum 8 mm |  |  |  |
| 1.6. | Utovarni okretni stol nosivosti minimalno 30 t do 40 t / Uploading rotation table of bearing capacity minimum 30 t to 40 t | |  |  |  |
| 2. | Dimenzije stroja (D x V x Š) / Machine dimensions (L x H x W) | Dužina minimalno od 10 m do 12 m / Lenght minimum from 10 m up to 12 m |  |  |  |
| Visina do 6 m / Hight up to 6 m |
| Širina od 4 m do 6 m / Width from 4 m up to 6 m |
| 3. | Popravak i održavanje stroja / Repair and machine maintenance | |  |  |  |
| 4. | Trajanje jamstva minimalno 12 mjeseci / Warranty duration Minimum 12 Months | |  |  |  |
| 5. | Osnovna obuka za rad na stroju / Basic training for machine managment | |  |  |  |
| 6. | Upute za rad i održavanje na engleskom/hrvatskom jeziku / Instructions for operating/working and maintenance on english/croatian language | |  |  |  |
| 7. | CE certifikat ili izjava o sukladnosti / CE certificate or declaration on compliance | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum / *Place and date* :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZA PONUDITELJA / *ON BEHALF OF TENDERER:*** |
|  |  |
|  |  |
|  | (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / *(name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)* |